1. 设置子设备属性

请求消息

{

“method”:”set\_attribute”,

“dev\_uuid”:”0100112233445566778899”,

“req\_id”:123456789,

“attribute”:

{

“switch”:”on”

}

}

回复消息

{

“method”:”set\_attribute”,

“dev\_uuid”:” 0100112233445566778899”,

“req\_id”:123456789,

“code”:0,

“message”:”success”

}

说明：dev\_uuid由2部分组成，前面2字节为设备的品类：

01：插座

02：温湿度传感器

03：gps定位仪

1. 子设备主动上报消息

{

“method”:”report\_attribute”,

“dev\_uuid”:”0100112233445566778899”,

“attribute”:

{

“switch”:”on”

}

}

当子设备状态变化时需要上报该消息，该消息不需要中控回应。

1. 获取子设备属性

请求消息

{

“method”:”get\_attribute”,

“dev\_uuid”:”0100112233445566778899”,

“req\_id”:123456789,

“attribute”:

{

}

}

回复消息

{

“method”:”get\_attribute”,

“dev\_uuid”:” 0100112233445566778899”,

“req\_id”:123456789,

“code”:0,

“message”:”success”,

“attribute”:

{

“switch”:”on”

}

}