

插座需要修改的地方：

1. 之前的按键为PB7，STM8S105K6没有PB7，需要修为PB3
2. 之前的继电器为PB6，STM8S105K6没有PB6，需要修改为PB2。